**阿湖镇黑埠中心幼儿园厨房改造工程招标须知**

1. 招标报名缴纳10000元投标押金，未中标者三日内退还，不计利息；中标则转为质量保证金；
2. 建设材料均符合环保标准，保证无毒无害，无质量问题，符合园方提出标准；
3. 施工期间，施工方使用材料均需园所监督人员查看同意后方可使用，如材料问题园方有权勒令停止施工；
4. 工程款按百分之四十、百分之三十、百分之三十分批支付；中标押金在工程完成后招标小组成员验收合格后退还；
5. 具体材料要求详见附表。

厨房

（1）地板使用全瓷防滑，规格80\*80，铺设平整，有流水线，间隙小于0.3毫米，无空鼓

（2）隔墙单砖，保证稳定结实，全瓷砖包裹，30\*60，高度1米。

（3）水电材料：自来水管20pvc，电线要求国标6平方，一律使用按槽安装，有防触电保护，

（4）玻璃隔断可以使用铝合金或铝塑框架，玻璃使用0.5厚度CCC钢化玻璃，要防火耐高温

（5）吊顶采用防火等级2级以上材质，白色滑面，以便于清洁

（6）所使用材料均要求有质保证书，出厂合格证，学校留存，工程质量保证2年以上。

新沂市黑埠中心幼儿园